

ЗАДАЧИ ПО ТЭС (ЧАСТЬ 2).




1. **Определите производительность источника, если дано:**

**m=4; р1=0.25; р2=0.125; р3=0.5; Т=1мкс.**



1. **Определите производительность источника, если дано:**

**m=3; р1=0.25; р2=0.5; Т=1мс.**






1. **Закодируйте префиксным кодом сообщения, имеющие вероятности:**

**р1=0.25; р2=0.15; р3=0.2; р4=0.4;**

**Определите его энтропию и среднюю длину комбинации.**





S1 –> 0.4 –> ‘0’ – 40 нулей

S4 –> 0.25 –> ‘10’ – 25 единиц и 25 нулей

S2 –> 0.2 –> ’111’ – 60 единиц


S3 –> 0.15 –> ‘110’ – 30 единиц и 15 нулей

N1 = 25 + 60 + 30 = 115

N0 = 40 + 25 + 15 = 80

P(1) = N1/(N1+N0) = 115/195 = 0.59

P(0) = N0/(N1+N0) = 80/195 = 0.41




Nср = 1\*0.4+2\*0.25+3\*0.2+3\*0.15=1.95

1. **Закодируйте префиксным кодом сообщения, имеющие вероятности:**

**р1=0.6; р2=0.1; р3=0.16; р4=0.14;**

**Определите его энтропию и среднюю длину комбинации.**





S4-p1 –> 0.6 –> ‘1’ – 60 единиц

S3-p3 –> 0.16 –> ‘00’ – 32 нуля

S2-p4 –> 0.14 –> ’011’ – 14 нулей и 28 единиц


S1-p2 –> 0.1 –> ‘010’ – 20 нулей и 10 единиц

N1 = 60 + 28 + 10 = 98

N0 = 32 + 14 + 20 = 66

P(1) = N1/(N1+N0) = 98/164 = 0.598

P(0) = N0/(N1+N0) = 66/164 = 0.402



Nср = 1\*0.6 + 2\*0.16 + 3\*0.14 + 3\*0.1 = 1.64

1. Определите погрешность предсказания х4=5; если дано:

C14=0.25; C24=0.5; C34=0.8;

x1=1; x2=4; x3=3.

1. Коэффициенты разностного уравнения ЦФ равны:

а1=0.5; b0=2; b1=0.5; b2=-0.5.

Определите g1 , g2 , g3 .

1. Коэффициенты разностного уравнения ЦФ равны:

а1=0.8; b0=1.2; b1=0.8; b2= -0.8.

Определите h1 , h2 , h3 .

1. Коэффициенты разностного уравнения ЦФ равны:

а1=1; а2= - 0.5; b0=2; b1=0.2; b2= -0.4.

Определите K(jw) .

1. Определите ширину спектра и дисперсию шума квантования ИКМ, если дано:

F=3кГц ; L=128; Um=0.5В;

1. Определите ширину спектра и дисперсию шума квантования ИКМ, если дано:

F=4кГц ; L=256; Um=1В;

1. Задана матрица-дополнение кода (7,3). Определите разрешенные комбинации.

Р=[1011; 1110;1101]

1. Определите пропускную способность канала связи, если дано:


F=10кГц; Pc=7вт; G0=10-4вт/Гц ;

1. Определите отношение мощности сигнала во 2-ом канале к мощности переходной помехи от первого канала при ВРК, если сигнальные импульсы имеют вид:



1. **Определите производительность источника, если дано:**

**m=5 ; р1=0.25; р2=0.125; р3=0.5; р4=0.0625; Т=1мкс.**




**15) Определите производительность источника, если задана среднестатистическая последовательность: -10120222; Т = 1 мкс.**

P(-1) = 1/8

P(0) = 2/8

P(1) = 1/8

P(2) = 4/8



16) Определите энтропию нормального сигнала на выходе ограничителя с ВАХ:

у=1 при х>0; у=0 при х<0.

17) Определите энтропию сигнала на выходе ограничителя с ВАХ:

у=1 при 0<х<3; у=2 при 3<х<9; . у=3 при 9<х<12;

Входной процесс имеет равномерное распределение для 0<х<12

1. Синтезировать схему оптимального приемника сигналов:

u1(t)=3; 0<t<T; u1(t)=3(1-t/T); 0<t<T;

Определить его помехоустойчивость.

1. Синтезировать схему оптимального приемника сигналов:

u1(t)=5; 0<t<T; u1(t)=5t/T; 0<t<T;

Определить его помехоустойчивость.

1. **Определите производительность источника, если дана**


**типичная последовательность: 01332313; Т=1мкс.**

P(-1) = 1/8

P(0) = 2/8

P(1) = 1/8

P(2) = 4/8



1. Задана матрица-дополнение кода (7,3). Определите разрешенные комбинации.

Р=[1010; 1110;1101]

1. Задана матрица-дополнение кода (7,3). Определите синдромы.

Р=[1011; 1110;1101]

1. Задан порождающий полином циклического кода (7,4). Определите разрешенные комбинации.

р(х)=х3 + х2 +1;

1. Задан порождающий полином циклического кода (7,4). Определите разрешенные комбинации.

р(х)=х3 + х +1;

1. Задан порождающий полином циклического кода (7,4). Определите синдромы.

р(х)=х3 + х2 +1;

1. Задана матрица-дополнение кода (7,3). Определите синдромы.

Р=[1110; 1011;1101]

1. Вычислите дифференциальную энтропию нормального распределения.
2. Синтезируйте фильтр, согласованный с ШПС: + - + + - - - .
3. Синтезируйте фильтр, согласованный с ШПС: + - + - - - .
4. Синтезируйте трансверсальный ЦФ с импульсной реакцией:

g0=0.25; g1=1; g2=0; g3=0.5;